**ООО «Мегастройсервис»**

**С-Петербург, ул. Пр. Качалова д. 9**

**Тел./Факс (812), 332-27-46, 332-27-45**

**Комплект поставки**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ***Количество промежуточных секций*** ***+ базовый блок*** |  |
| **1+1** | **2+1** | **3+1** | **4+1** | **5+1** | **6+1** |
| *Вес в кг* | 72 | 92 | 112 | 146 | 166 | 186 |
| *Общая высота в метрах* | 2,8 | 4,0 | 5,2 | 6,4 | 7,6 | 8,8 |
| *Высота до настила в метрах* | 1,8 | 3,0 | 4,2 | 5,4 | 6,6 | 7,8 |
| *№ по рисунку* | ***Наименование детали (узла)*** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | База в сборе | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Диагональ базы | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Лестница секции | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| 4 | Гантель | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| 5 | Стяжка лестницы | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
| 6 | Лестница ограждения | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 7 | Гантель ограждения | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 8 | Стяжка секции ограждения | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | Перекладина ограждения | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 10 | Настил с люком | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Стабилизатор в сборе | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |